**اطلاعــات فــنـــی**

**نمای H.P.L**

**مواد اولیه جهت ساخت فرمیکا**


* **کاغذ کرافتک**
* **کاغذ دکورتیو**
* **رزین ملامین**

**خصوصیات**

* **مقاومت رطوبتی**
* **مقاومت حرارتی**
* **مقاوم در برابر الکتریسیته**
* **مقاوم در برابر اسیدهای ضعیف**
* **خش ناپذیری**

**نصب در نمای خارجی**

1. **نصب خشک : نصب با استفاده از اتصالات گالوانیزه و آلومینیومی همانند سرامیک خشک صورت می­گیرد.**
2. **نصب با اتصال قابل رویت : صفحات H.P.L طبق طرح در اندازه­های مختلف بریده شده و توسط پیچ­ها یا پرچ­های مخصوص که درپوش هم­رنگ نما دارد. به زیرسازی نصب می­گردد.**
3. **نصب چسبی : صفحات H.P.L توسط دو نوع چسب مخصوص بر روی زیرسازی نصب می­گردد.**

****