**اطلاعــات فــنـــی**

**آلومینیوم کامپوزیت  ( پنل  ACP )**

**خصوصیات A.C.P :**

**سبک وزن ، بسیار سخت و مقاوم در برابر تاب برداشتن و شکستن ، مقاوم در برابر فشار ، بسیار صیقلی و تخت بودن ، سطح پوشش جذاب با طیف وسیع رنگی و مقاوم در برابر خوردگی ، مقاوم در برابر لرزش ، عایق صوتی ، ضریب انبساط و انقباض حرارتی خیلی ناچیز ، مقاومت ضربه ای ، مقاومت در برابر لایه لایه شدن ، ویژگی ممتاز ضد حریق ، استحکام پیچشی عالی ، مقاوم در برابر شرایط جوی.**

**ورق های ترکیبی آلومینیومی  P.V.D.F  :**

**این ورقه ها به طور ویژه برای پوشش نمای خارجی ساختمان طراحی و تولید شده و دوام فوق العاده ای در برابر شرایط جوی و اقلیمی دارد. لایه های چند گانه این محصول، هر کدام تک تک در دمای 260 – 200 درجه سانتی گراد ، حرارت می بیند و دو لایه ورق آلومینیوم سطوح پنل ، لایه هسته میانی را که از جنس پلی اتیلین نسوز هستند را احاطه می کند.**

 