|  |  |
| --- | --- |
| ابعاد | |
| 2000mm L x 650mm W | ابعاد طول×عرض |
| 2000mm L x 700mm W | ابعاد رویه تخت |
| 540mm - 850mm | حداقل و حداکثر ارتفاع |
| 3 | تعداد شکن |
| +-30º | زاویه پشتی |
| 30º | زاویه زانویی |
| 7 | تعداد پوزیشن ها |
| 250kg | حداکثر وزن قابل تحمل |

|  |  |
| --- | --- |
| مشخصات سیستم الکتریکی | |
| 220V- 50Hz, 24V DC | مشخصات برق ورودی |
| 550 Watt | حداکثر توان مصرفی |
| Class I | حفاظت جریان الکتریکی |
| Type B | حفاظت شوک الکتریکی |
| 10%, max. 2 min/18 min | سیکل کاری |
| 250 kg | بار کاری ایمن |

* دارای مموری فوم برای راحتی بیشتر بیمار در استفاده های دراز مدت(سفارشی)
* دارای سه موتور برای احراز دو حرکت پشتی و زانویی و ارتفاع

نوآوری در مکانیزم حرکتی برای کاهش فشار روی موتورها

* دارای رویه تخت از جنس فوم با روکش چرم مصنوعی
* پوشش اصلی به روش الکترواستاتیک ( پودری (
* چرخ به قطر 150 mm با بالاترین کیفیت ( دو چرخ از چهار چرخ دارای قفل است (
* کنترل شش کلیده مخصوص