Physical Therapy bed

تخت فیزیوتراپی سه موتوره

در این تخت سه عدد موتور وظیفه ایجاد پوزیشن های تغییر ارتفاع از45تا 80سانتی متر وتغییر زاویه زیر سر از 0تا90درجه وتغییر زاویه زیرلگن از 0تا45درجه را برعهده دارند جنس رویه این تخت از جنس چرم ضد تعریق که زیر ان ابر یک سانتی متری وفوم سه سانتی متری ونوپان درجه یک قرار داردمی باشد ضخامت تشک درحدود شش سانتی متر میباشد واز نرمی قابل قبولی برخوردار هست برای نگهداری دست های بیمار درطرفین شکن سر دوعدد جای دست قابل تنظیم تعبیه شده است جنس شاسی تخت از پروفیل سنگین می باشد وبازوها از ورق با ضخامت 8میلی مترساخته شده که با روش جوشکاری co2 بصورت دورتا دورجوشکاری شده است مابین تمامی مفصل ها از یاتاقان کف کرد استفاده شده و تمامی مقاطع پروفیل ها با روش جوشکاری مسدود شده است برای جلوگیری از پوسیدگی شاسی تمام قسمت های ان با روش الکترو استاتیک بارنگ پودری **الکترواستاتیک اپوکسی پلی استر، برپایه ترکیب رزین های اپوکسی  با پلی استر(به نسبت 40/60 یا 50/50) فرموله شده** ,وتا دمای 200درجه سانتی گراد در داخل کوره پخت شده است که **دارای سطحی صاف با چسبندگی  وبراقیت نهائی خوب ،مقاوم در برابرعوامل شیمیائی ومکانیکی می باشد** سیستم الکتریکی این تخت با برد الکترونیکی دارای استاندارد IP66مقام دربرابر گردوغبارورطوبت می باشد برای جابجایی تخت در روی سطوح از چهار عدد چرخ با روکش پلاستیکی مرغوب و با چرخ بسیار روان بلبرینگ داراستفاده شده که این چرخها بصورت ضربدری قفل دار هستند تا درموقع لزوم با قفل کردن انها از تکانهای اضافی تخت جلوگیری نمود درطراحی تخت تمام اصول مهندسی رعایت شده تا از اعمال بار اضافی به روی موتور ها جلوگیری شود هر سه موتور این تخت دارای قدرت 4000نیوتنی شرکت LINKANتایوان می باشند برای رفاه حال بیشتر درکنار این تخت میتوان از ترالی وتابوره نیز استفاده کرد

مشخصات عمومی برای مقایسه

سیستم تغییر پوزیشن برقی

تعداد شکن سه

تعداد موتورها سه عدد

تنظیم ارتفاع دارد

تنظیم زیرسر دارد

تنظیم زیرلگن دارد

جنس کفی چرم ضد تعریق

مشخصات تخصصی

ابعاد تشک 210\*63

تغییرارتفاع 450تا800

زاویه زیر سر از0تا90درجه

زاویه زیر پا از 0تا45درجه