تخت بستری سه شکن برقی دو موتوره

این تخت دارای دو عدد موتوربرقی 24ولت می باشد این موتورها وظیفه تغییر زاویه شکن زیر سر وزیر پا را دارند سرتخت ها وکفی این تخت از جنس پلیمرABSضخیم وقابل جداشدن ازتخت( برای شستشو و(cprمی باشددر هر چهار گوشه این تخت چهار عدد ضربه گیروچهار عدد بوش جای میله سرم نصب شده تا درهرموقعیتی بتوان میله جای سرم راقرارداد در طرفین تخت جای یورین بگ نیز تعبیه شده است همچنین برای جلوگیری از افتادن بیمار از روی تخت بدساید های اکاردونی قفل شونده نصب شده جنس شاسی تخت از پروفیل سنگین می باشد که با روش جوشکاری co2 بصورت دورتا دورجوشکاری شده است تمامی مقاطع پروفیل ها با روش جوشکاری مسدود شده است برای جلوگیری از پوسیدگی شاسی تمام قسمت های ان با روش الکترو استاتیک بارنگ پودری **الکترواستاتیک اپوکسی پلی استر، برپایه ترکیب رزین های اپوکسی  با پلی استر(به نسبت 40/60 یا 50/50) فرموله شده** ,وتا دمای 200درجه سانتی گراد در داخل کوره پخت شده است که **دارای سطحی صاف با چسبندگی  وبراقیت نهائی خوب ،مقاوم در برابرعوامل شیمیائی ومکانیکی می باشد** سیستم الکتریکی این تخت با برد الکترونیکی خارجی دارای استاندارد IP66مقام دربرابر گردوغبارورطوبت می باشد البته برد داخلی این تخت(با گارانتی تعویض) نیز تولید شده که میتوان برای استفاده درمنازل به منظور کاهش هزنیه های خرید از این برد نیزمی توان استفاده کرد برای جابجایی تخت در روی سطوح از چهار عدد چرخ با روکش پلاستیکی مرغوب و با چرخ بسیار روان بلبرینگ داراستفاده شده که این چرخها بصورت ضربدری قفل دار هستند تا درموقع لزوم با قفل کردن انها از تکانهای اضافی تخت جلوگیری نمود درطراحی تخت تمام اصول مهندسی رعایت شده تا از اعمال بار اضافی به روی موتور ها جلوگیری شود هر سه موتور این تخت دارای قدرت 4000نیوتنی شرکت LINKANتایوان می باشند برای نگهداری و رفاه حال بیشتر بیماران درکنار این تخت میتوان از میز غذا وبالابر بیمار نیز استفاده کرد

مشخصات عمومی برای مقایسه

سیستم تغییر پوزیشن برقی

تعداد شکن سه

تعداد موتورها دو

تنظیم ارتفاع دارد

تنظیم زیرسر دارد

تنظیم زیرپا دارد

جنس سرتخت ABS

جنس کفی ABS

بدساید اکاردونی قفل شونده

مشخصات تخصصی

ابعاد تشک 210\*90

تغییرارتفاع 450تا800

زاویه زیر سر از0تا90درجه

زاویه زیر پا از 0تا45درجه