|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODEL** | **W1** | **W2** | **W4** | **W6** | **W8** |
| **Rated Power** | 75W | 90W | 100W | 130W | 150W |
| **Max Power** | 90W | 100W | 130W | 160W | 180W |
| **Full Length (mm)** | 1050 | 1240 | 1400 | 1650 | 1850 |
| **Tube Diameter(mm)** | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 |
| **Triggering Voltage(KV)** | 19 | 19 | 24 | 28 | 30 |
| **Operating Current(mA)** | 24 | 27 | 28 | 30 | 30 |
| **Span Life(h)** | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| **Maintenance Period** | 18 months | 18 months | 18 months | 12 months | 12 months |