
**اطلاعــات فــنـــی**

**مس ( Copper ) :**

**در ابتدا این ماده­ی معماری به صورت رول­های قرمز و براق می­باشد. مس پس از نصب روی ساختمان، رنگ قرمز مسی درخشان خود را برای مدتی حفظ می­کند و سپس سطح ورق مات شده و به تدریج لایه­ای از اکسید به منظور حفاظت از ورق در برابر فرسایش بوجود می­آید. این فرآیند طیف قهوه­ای رنگ فوق العاده­ای را با خود به ارمغان می­آورد و همچنین تغییرات ظریف و متنوعی را بر اساس تغییرات نور و فصول بر سطح ورق ایجاد می­کند. در سطوح شیبدار، این فرآیند تغییر رنگ، رنگ سبز زنگاری پایداری بر سطح مس به وجود می­آورد. این رنگ به نما ویژگی متمایزی بخشیده و در عین حال حفاظتی پایدار در مقابل سالهای پیش رو ایجاد می­کند. ورق­های ارائه شده توسط این شرکت بنا به خواسته مشتری در کارخانه مراحل مختلف اکسیداسیون را طی می­نماید. بگونه­ای که می­توان ورق قهوه­ای، سبز زنگاری و یا ..... را سفارش داد.**

****