مشخصات فنی :

نوع دستگاه

تصفیه آب به روش اسمز معکوس شش مرحله خانگی

ظرفیت تولید آب

50 گالن در شبانه روز

جنس بدنه

استیل ضد زنگ و پلاستیک

وزن

13.5 کیلوگرم

طول

52 سانتی متر

عرض

40 سانتی متر

ارتفاع

50 سانتی متر

سیستم فیلتراسیون

اسمز معکوس

دقت فیلتراسیون

0.0001 میکرون

تعداد فیلتر

6عدد

درصد حذف ناخالصی ها

99%

مواد فیلتر شونده

شن و ماسه، زنگ آهن و سایر رسوبات آلاینده حذف آلاینده های میکروبی و بیولوژیکی مانند: ویروس ها و باکتری ها و عوامل بیولوژیکی درشت حذف کدورت، رنگ، بو و طعم نامطبوع

عمر متوسط فیلترها

فیلترهای پیش تصفیه (شامل مرحله اول، دوم و سوم): شش ماه، فیلتر ممبران: حدودا 2 سال، فیلتر مینرال و پست کربن حدودا 1 سال

فشار پمپ

8 بار یا 125 psi

ولتاژ برق ورودی

220 ولت

آداپتور

دارد

حداقل و حداکثر دما

5 و 53 درجه سانتی گراد

قابلیت نصب به یخچال

دارد

عبور آب در حین قطع برق

دار