**تخت ایستا دوموتوره برای استفاده  درکلینیک فیزیوتراپی هم بعنوان تخت ایستاوهم بعنوان تخت مانیپولاسیون طراحی وتولید شده تخت ایستا دارای دوموتور برقی  بیست و چهار ولت  ده آپر با قدرت 600 نیوتون که وظیفه تغییر حالت  از زاویه صفر درجه تا زاویه 90 درجه را داردوتغییر ارتفاع تخت را برعهده دارد  ارتفاع تخ**[**ت ایستا شکن دا**](http://altinmed.com/product/%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87/) **در این مدل ثابت نمی باشد و تقریبا در حدود از45تا80 درجه می باشد زاویه زیر پا در این مدل قابل تغییرمی باشد برای ثابت نگه داشتن بیمار در حالت ایستا  سه عدد استرپ (کمربند ) که از سه موقعیت مچ پا ، زانو ، وسینه بسته می شود استفاده می شود.**

**ابعاد تخت ایستا یک موتوره ایستا 182\*65 سانتی متر میباشد.رنگ شاسی تخت ایستا به صورت الکترو استاتیک بوده و روکش چرم تخت از چرم درجه یک  و آنتی باکتریال کشان ار دوجهت می باشد ، ضخامت تشک تخت 50 سانتی متر مربع  میباشد در طراحی  شاسی  وبدنه تخت ایستا  تمام اصول مهندسی رعایت شده است  و تمامی مقاطع دور تا دور جوش کاری شده است ، اگر به دنبال خرید تخت ایستا یک موتوره (تخت تیلیت تیبل یک موتوره ) هستید هم کنون می توانید این محصول را با کیفیت بالا و همچنین ضمانت معتبر و پشتیبانی از شرکت تجهیزات پزشکی آلتین مد (آلتون باخیش آذر) دریافت کنید .کلیه محصولات این گروه تولیدی دارای یک سال ضمانت و همچنین ده سال خدمات پس از فروش می باشد .با خرید این محصول شما میتوانید با اطمینان خاطر از نوع متریال مصرف شده و همچنین تکنولوژی ساخت بالا داشته باشید .شما میتوانید سوال خود را در بخش از من بپرس وب سایت مطرح کنید مشاوران ما در کمترین زمان ممکن پاسخگو شما خواهند بود.برای دیدن دیگر محصولات  شرکت التین مد به** [**فروشگاه ما**](http://www.altinmed.com/shop) **مراجعه کنید.**