RDP

# مشخصات RDP:

نام انگلیسی : Polyvinyl acetate

اسامی مترادف:PVAC-PVA-RDP

شناسه پاپ کم:7758

جرم مولی:86/09

فرمول مولکولی: (C4H6O2)n

شکل ظاهری:پودر سفید

# RDPتوضیحات

این محصول در طیف سیعی از ملات های ساختمان مانند چسب کاشی،ملات های بند کشی،ملات هاب اب بند،ملات های ترمیمی،پوشش تزیینی نما،کاربدی است این رزین ها اغلب بر پایه کوپلیمر یا ترپلیمر های وینیل استاتی است اند و در برخی مواقع بر پایه اکریلیک نیز میباشد رزین پودری بر پایه وینیل استات است که به عنوان عامل دیسپرس کننده و ایجاد خاصیت الاستیکی و پلیمری در چسب های کاشی سرامیک کاربرد دارد

# مزایای RDP

با استفاده از ملات های خشک خطای انسانی در هنگام اختلاط بسیار کاهش می یابد زیرا اختلاط قبلا در محل کارخانه انجام میشود

از آنجایی که ملات های خشک فاقد آب هستند بسته بندی در پاکت انجام می شود و حجم موثر بیشتری نسبت به ملات های دو جزیی قابل حمل میباشد

از آنجایی که ملات های خشک فاقد آب هستند بسته بندی در پاکت انجام می شود و حجم موثر بیشتری نسبت به ملات های دو جزیی قابل حمل میباشد

تقریبا در کلیه ی کاربری ها ملات های تک جزیی کیفیت بالاتری نسبت به ملات های دو جزیی ارایه می کنند