* ***روترها و سوئیچ های شبکه و بردهای الکترونیکی آنها***

**تیم واحد تعمیرات وتیم تخصصی تعمیرات سوئیچ های سیسکوcisco switch با 10 سال خدمات**

**یکی از بهترین تیم ها تعمیراتی در کشور میباشد که با بهره گیری از بهترین متخصصان سخت افزار و الکترونیک به شما دوستان ارائه خدمات می نماید.**

**تعمیرات تخصصی انواع بردهای الکترونیکی تجهیزات شبکه ای**

**تعمیر انواع سوئیچ ها و روترهای شبکه (Cisco , 3com , Planet , Linksys , ...)**

**تعمیر اکسس سرور (Cisco , ....)**

**تعمیرات کلیه رادیو ها و آنتن های وایرلس**

**تعمیر انواع سرور**

**انواع تجهیزاتPassive & Active**

****

* ***انواع مودم ها مخابراتی***

**تعمیر برد، انواع مودم های مخابراتی *Zyxel,Patten,Proscend.Tallabs***

**انواع مودم های *Tallabs***

**مودم هاي Tellabs براي ارتباط point to point ويا point to multipoint استفاده ميشود**

**مودم Tellabs دو نوع است که CTU و DTE**

**هرکدوم از این دو نوع هم دو نوع پورت خروجی دارند که یکی Serial و دیگری G703 هست. اگر مودم از نوع سریال باشدنیاز به یک کابل V35 و یک مازول WIC1-t دارد و اگر G703 بود یک ماژول WIC1-E1/T1 با یک کابل بالن نیاز دارد.**

******